## Маятниковые двери пленочные ИРБИС

## МДО(Пл), МДД(Пл)

******

******

Предназначены для использования:

* за откатной дверью для минимизации потерь холода во время работы с открытой камерой
* ******с высокой ветровой нагрузкой
* в присутствии крупной пыли и абразива в воздухе
* в условиях повышенного содержания соли в воздухе
* в условиях постоянной 80% влажности и непродолжительной влажности 100%
* в технических помещениях с очень интенсивным трафиком ручных тележек, погрузчиков (с морозостойкой резиной снизу), людей
* в помещениях с отсутствием требований к гигиене
* в помещениях, где отсутствует не упакованное мясо, кровь, потроха, шкуры и т.д.
* в условиях отсутствия химической обработки полотна двери жидкостями, вызывающими коррозию алюминия

Максимальные размеры дверей:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Внимание!******Маятниковые двери не обеспечивают полной герметизации проема, так как*** ***по периметру между рамой и полотном двери присутствуют технологические зазоры.***  |  D:\Внимание.jpg |

 Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| Маятниковая одностворчатая пленочная МДОПл | 1250х3000 MAX |
| Маятниковая двустворчатая пленочная МДДПл | 2500х3000 MAX |

Полотно двери

* Эластичное, обрамленное с двух сторон специальным алюминиевым профилем
* Толщина полотна 7 мм
* Материалы полотен :

прозрачная ПВХ пленка (-25 0С…+30 0С);

непрозрачная серая ПВХ пленка (-15 0С…+50 0С);

морозостойкая резина (-30 0С…+50 0С).

|  |  |
| --- | --- |
| ***Внимание!******Во избежание обрыва полотна в верхней части, расстояние от верхней точки проёма до места касания полотна транспортными средствами или грузами, провозимыми на них, должна составлять не менее 500мм.***  |  D:\Внимание.jpg |

Варианты исполнения дверных полотен.

Таблица

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№1.** Цельное полотно из прозрачной ПВХ пленки | **№2.** Комбинированное полотно из прозрачной ПВХ пленки сверху и морозостойкой резины снизу | **№3.** Комбинированное полотно из прозрачной ПВХ пленки сверху и непрозрачной серой ПВХ пленки снизу |
|  |  |  |

Конструкция и виды рам.

Толщина материала рам 1,5 мм. Покрытие - краска порошковая RAL9003. Материал (опция) - нержавеющая сталь AISI430, нержавеющая сталь AISI304.

1. ***"П-образная рама"*** монтируется внутрь проема с использованием сквозного скрытого крепежа.
Рекомендуемая установка на несущие стены из бетона или цельного кирпича.
2. ***"Рама в обхват проема"*** монтируется на проем с использованием сквозного скрытого крепежа.
Рекомендуемая установка на стены из сэндвич-панелей, гипсокартонные перегородки и любые другие ненесущие конструкции в качестве усиления и/или защиты проема от ударов.

Таблица 3

|  |  |
| --- | --- |
| П-образная рама (внутрь проема) | Рама в обхват проема |
|  |  |

Петля

* Присутствует значительное усилие старта открытия
* Допускаются сквозняки
* Уверенная фиксация полотна в створе проема
* Мягкий ход открывания/закрывания двери (не бьет в спину)
* Постоянная средняя скорость закрытия (не зависит от угла открытия)

Обозначение дверей.

Пример для **М**аятниковой **Д**вери **О**дностворчатой (**Пл**еночная), с Шириной монтажного проема **1200**мм, Высотой монтажного проема **2000**мм, стандартной толщиной пленки **7**мм:

**МДО(Пл)-1200.2000/7**

Пример для **М**аятниковой **Д**вери **Д**вухстворчатой (**Пл**еночная), с Шириной монтажного проема **1800**мм, Высотой монтажного проема **2000**мм, стандартной толщиной пленки **7**мм:

**МДД(Пл)-1800.2000/7**

***Эксклюзивные цвета:***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAL 1014** | **RAL 2004** | **RAL 3003** | **RAL 5002** | **RAL 6002** | **RAL 7004** | **RAL8017** | **RAL 9002** |
| **RAL 1015** |  | **RAL 3005** | **RAL 5005** | **RAL 6005** | **RAL 7005** | **RAL8019** | **RAL 9005** |
| **RAL 1018** |  | **RAL 3009** | **RAL 5021** | **RAL 6020** | **RAL 7024** |  | **RAL 9006** |
| **RAL 1034** |  | **RAL 3011** | **RAL 5024** |  |  |  | **RAL 9010** |
|  |  | **RAL 3020** |  |  |  |  |  |

Стандартная комплектация.

МДОПл: Дверное полотно с петлей, рама, паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации, крепежный набор по выбору.
Первое место. Дверное полотно с петлей, уложённое в картонную коробку.

Второе место. Рама двери (разборная конструкция).

МДДПл: Дверные полотна с петлями, рама, паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации, крепежный набор по выбору.
Первое место. Дверные полотна с петлями, уложённые в картонную коробку.

Второе место. Рама двери (разборная конструкция).

Опции

Таблица 4

|  |
| --- |
| **Материал (цвет) рамы двери (сроки изготовления увеличиваются)** |
|  |
| 1. Эксклюзивный (требуется предварительное подтверждение) цвет рамы
 |
| 1. Нержавеющая сталь AISI304 (пищевая) S1,5 мм. П-ОБРАЗНАЯ РАМА.
 |
| 1. Нержавеющая сталь AISI304 (пищевая) S1,5 мм. РАМА В ОБХВАТ 250мм
 |
| 1. Нержавеющая сталь AISI430 S1,5 мм. П-ОБРАЗНАЯ РАМА.
 |
| 1. Нержавеющая сталь AISI430 S1,5 мм. РАМА В ОБХВАТ 250мм
 |