## Откатные двери коммерческой серии ИРБИС

## ОД(КС)

Предназначены для использования в помещениях:

|  |  |
| --- | --- |
| * в холодильных и морозильных помещениях

любого объема – от небольших камер добольших складов и производств* в местах прохода людей, провоза ручных

тележек с грузом* в условиях отсутствия содержания соли

в воздухе* в условиях отсутствия химической обработки

полотна двери жидкостями, вызывающими коррозию алюминия * в условиях постоянной 80% влажности и

 температуры от -25…+55°С и непродолжительной влажности 100% * в помещениях, где отсутствует не упакованное мясо, кровь, потроха, шкуры и т.д.
 |   |

Зависимость толщины полотна от температурного режима камеры.

******

Особенности конструкции:

* двери универсальные для правого и левого открывания
* порог пластина для дверей низкотемпературного исполнения



Полотно двери

* Многослойная сэндвич панель (ППУ + лист крашеная сталь 0,6 мм.)
* Толщина полотна:
80мм - для среднетемпературного исполнения.
100мм и 120мм - для низкотемпературного исполнения.
* Цвет полотна: стандартный - RAL9003 белый

Конструкция рамы.

Толщина материала рамы 1,5 мм. Покрытие - краска порошковая RAL9003. "П-образная накладная рама + накладная поперечина со стороны отката" монтируется на проем c использованием скрытого крепежа. Рекомендуемая установка на несущие стены из бетона или цельного кирпича, на сэндвич панель или металлоконструкцию.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Крепление на сэндвич панель | Крепление на несущую стену | Крепление на металлоконструкцию |
|  |  |  |

Стандартная комплектация:

* Первое место. Дверное полотно в сборе, упаковано в картонную коробку.
* Второе место. Рама в разобранном виде, упакована в картонную коробку.
* Третье место. Комплект направляющих откатной фурнитуры, упакован в воздушно пузырчатую пленку.
* Четвертое место. Комплект крепежных элементов, паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации. Упаковано в картонную коробку.
* Пятое место. Порог пластина, упакован в воздушно пузырчатую пленку (для низкотемпературных дверей).

Обозначение дверей.

Пример для **О**ткатной **Д**вери (**К**оммерческая **С**ерия), с Шириной монтажного проема **1200**мм, Высотой монтажного проема **2200**мм, стандартной толщиной полотна **80**мм, **С**реднетемпературное исполнение:

**ОД(КС)-1200.2200/80-С**

Рекомендуемые опции:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Комплект крепежных элементов для установки рамы.
2. Комплект швеллеров обрамления дверного проема.
3. Комплект замка штифтового типа.
 |  |

Стандартные размеры

Двери выпускаются габаритами от 800х1800 до 2200х2400 в соответствии с таблицей ниже.
Шаг промежуточных размеров 50 мм.

Ограничение по высоте в зависимости от ширины двери см. в Таблица 1

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование, обозначение двери** | **Наименование, обозначение двери** | **Наименование, обозначение двери** | **Наименование, обозначение двери** |
| ОД(КС)-800.1800 | ОД(КС)-1200.1800 | ОД(КС)-1600.1800 | ОД(КС)-2000.1800 |
| ОД(КС)-800.1900 | ОД(КС)-1200.1900 | ОД(КС)-1600.1900 | ОД(КС)-2000.1900 |
| ОД(КС)-800.2000 | ОД(КС)-1200.2000 | ОД(КС)-1600.2000 | ОД(КС)-2000.2000 |
| ОД(КС)-800.2200 | ОД(КС)-1200.2200 | ОД(КС)-1600.2200 | ОД(КС)-2000.2200 |
| ОД(КС)-900.1800 | ОД(КС)-1400.1800 | ОД(КС)-1600.2400 | ОД(КС)-2000.2400 |
| ОД(КС)-900.1900 | ОД(КС)-1400.1900 | ОД(КС)-1800.1800 | ОД(КС)-2200.1800 |
| ОД(КС)-900.2000 | ОД(КС)-1400.2000 | ОД(КС)-1800.1900 | ОД(КС)-2200.1900 |
| ОД(КС)-900.2200 | ОД(КС)-1400.2200 | ОД(КС)-1800.2000 | ОД(КС)-2200.2000 |
| ОД(КС)-1000.1800 |  | ОД(КС)-1800.2200 | ОД(КС)-2200.2200 |
| ОД(КС)-1000.1900 |  | ОД(КС)-1800.2400 | ОД(КС)-2200.2400 |
| ОД(КС)-1000.2000 |  |  |  |
| ОД(КС)-1000.2200 |  |  |  |