## Откатные двери для камер с регулируемой газовой средой

## ОД(СА)

 ****** ******

Предназначены для использования:

* В камерах с регулируемой газовой средой;
* Все двери Среднетемпературные. Используются в условиях постоянной 80% влажности и температуры от +5…+55°С, и непродолжительной влажности 100%;
* Максимальная площадь светового проема любой двери при толщине полотна 12 м.кв.
* В помещениях не допускается:

- повышенное содержание соли в воздухе;

- химическая обработка помещения материалами, корродирующими с алюминием.

* в условиях отсутствия крупной пыли и абразива в воздухе

Полотно двери

* Многослойная сэндвич панель (ППУ + лист крашеная сталь 0,6 мм).
* Толщина полотна: 100мм.
* Цвет полотна: стандартный- RAL9003 белый.
* Обрамление полотна по периметру алюминиевым профилем.
* Прижим полотна к раме: Под двухкамерный резиновый уплотнитель, внутрь алюминиевого обрамления, укладывается воздушная камера. Воздух накачивается через металлический ниппель до необходимого давления, измеряемого встроенным в полотно манометром. По периметру полотна устанавливаются дополнительные прижимы.
* Обогрев полотна: отсутствует.

Конструкция и виды рам

Рама изготовлена из алюминиевого профиля, монтируется на проем с использованием скрытого крепежа. На раме имеются все необходимые технологические отверстия для проведения монтажа и крепления фурнитуры.

Обозначение дверей.

Пример для **О**ткатной **Д**вери (регулируемая газовая среда «**C**ontrol **A**tmosphere»), с Шириной светового проема **2000**мм, Высотой светового проема **2400**мм, стандартной толщиной полотна **100**мм, **Пр**авый откат

**ОД(CA) -2000.2400/100-Пр**

***Эксклюзивные цвета:***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAL 1014** | **RAL 2004** | **RAL 3003** | **RAL 5002** | **RAL 6002** | **RAL 7004** | **RAL8017** | **RAL 9002** |
| **RAL 1015** |  | **RAL 3005** | **RAL 5005** | **RAL 6005** | **RAL 7005** | **RAL8019** | **RAL 9005** |
| **RAL 1018** |  | **RAL 3009** | **RAL 5021** | **RAL 6020** | **RAL 7024** |  | **RAL 9006** |
| **RAL 1034** |  | **RAL 3011** | **RAL 5024** |  |  |  | **RAL 9010** |
|  |  | **RAL 3020** |  |  |  |  |  |

Стандартная комплектация

ОД(СА): Дверное полотно в сборе, рама, комплект направляющих откатной фурнитуры, комплект швеллеров обрамления проема, паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации, крепежный набор.

Первое место. Дверное полотно в сборе упаковано в картонную коробку.
Второе место. Комплект стоек и поперечин рамы упакованы в картонную коробку.
Третье место. Комплект направляющих откатной фурнитуры упакован в картонную коробку.
Четвертое место. Комплект крепежных элементов, паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации. Упаковано в картонную коробку.

Опции

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Окно смотровое 528х828 |
| 2 | Окно эвакуационное 828х828 |