
# ****Распашные двери холодильные с накладной рамой****

**двухстворчатые коммерческой серии РДД(КС)**

|  |  |
| --- | --- |
| Предназначены для использования:   * в помещениях с трафиком высокой интенсивности; * широкий круг камер и помещений, где товар находится в упакованном виде ; * для прохода персонала; * для ручного переноса грузов; * для провоза ручных тележек; * для ограждения и теплоизоляции проемов средне- и низкотемпературных холодильных помещений; * в условиях постоянной 80% влажности и температуры от -33…+45°С, и непродолжительной влажности 100%; * в помещениях с отсутствием требований к гигиене; * в помещениях, где отсутствует не упакованное мясо, кровь, потроха, шкуры и т.д. ; * в условиях отсутствия содержания соли в воздухе; * в условиях отсутствия крупной пыли и абразива в воздухе. |  |

Зависимость толщины полотна от температурного режима камеры.



***Полотно двери***

Многослойная сэндвич панель (ППУ + лист крашеная сталь с полимерным покрытием). Наружная и внутренняя обшивки полотна холодильной распашной двери изготавливается из оцинкованной стали с полимерным покрытием, цвет белый RAL 9003 (стандарт). Распашные двери имеют толщину 80 мм (для среднетемпературных помещений), 100, 120 мм (для низкотемпературных помещений); наполнитель двери - пенополиуретан плотностью 42-47кг/м3 . Поверхность оклеена защитной пленкой, удаляемой после монтажа.

Уплотнительный D – образный профиль по периметру полотна, П – образный уплотнительный профиль по низу полотна.

Рама.


***"П-образная накладная рама"*** монтируется на проем с использованием сквозного скрытого крепежа


на сэндвич панель, либо на несущие стены из бетона или цельного кирпича.

Материал рамы - сталь листовая толщиной 1,5 мм.Покрытие - краска порошковая RAL 9003.

Порог универсальный из алюминиевого профиля 40х40 мм.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Крепление на сэндвич панель | Крепление на несущую стену | Крепление на металлоконструкцию |
|  |  |  |

******



Характеристики петель.

* пластиковые с металлической осью
* регулировка в трех плоскостях
* функция подъема при открывании
* Высокая стойкость к большим перепадам температур

Закрывание.

Замок накладной с функцией аварийного открывания установлен на основной створке двери. Верхние и нижние засовы (фиксация вспомогательной створки), выполнены из нержавеющей стали AISI304.

Стандартная комплектация.

Дверные полотна со стойками и петлями уложены друг на друга и упакованы в картонную коробку вместе с поперечиной, паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации, крепежный набор по выбору.

Обозначение дверей.

Пример для **Р**аспашной **Д**вери **Д**вухстворчатой холодильной (**К**оммерческой **С**ерии), с Шириной светового проема **1600**мм, Высотой светового проема **2000**мм, стандартной толщиной полотна **80**мм, **С**реднетемпературное исполнение, Основная створка **Пр**авая:

**РДД(КС) -1600.2000/80-С-Пр**

***Опции***

|  |
| --- |
| Наименование |
| Швеллер обрамления открытой пены проема (компл) |
| Комплект крепежных элементов для установки двери на сэндвич-панель S80 или S100 или S120 |
| Комплект крепежных элементов для установки двери на несущие стены |
| Комплект крепежных элементов для установки двери на металлоконструкцию |
| Компенсационный порог по толщине пола камеры (h80мм, h100мм, h120мм) |
| Дополнительный порог алюминиевый (квадратный профиль 40х40) |
| Дополнительный порог алюминиевый (квадратный профиль 60х40) |



Ограниченный размерный ряд дверей от 1200х1800 до 2000х2400,мм.

Стандартные размеры монтажных (световых) проемов. Шаг размеров 10 мм.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Стандартные размеры монтажных (световых) проемов для РДД(КС) (ширина х высота), мм. | | | |
| 1200х1800 | 1400х2000 | 1600х2200 | 1800х2400 |
| 1200х1900 | 1400х2100 | 1600х2300 | 1900х1800 |
| 1200х2000 | 1400х2200 | 1600х2400 | 1900х1900 |
| 1200х2100 | 1400х2300 | 1700х1800 | 1900х2000 |
| 1200х2200 | 1400х2400 | 1700х1900 | 1900х2100 |
| 1200х2300 | 1500х1800 | 1700х2000 | 1900х2200 |
| 1200х2400 | 1500х1900 | 1700х2100 | 1900х2300 |
| 1300х1800 | 1500х2000 | 1700х2200 | 1900х2400 |
| 1300х1900 | 1500х2100 | 1700х2300 | 2000х1800 |
| 1300х2000 | 1500х2200 | 1700х2400 | 2000х1900 |
| 1300х2100 | 1500х2300 | 1800х1800 | 2000х2000 |
| 1300х2200 | 1500х2400 | 1800х1900 | 2000х2100 |
| 1300х2300 | 1600х1800 | 1800х2000 | 2000х2200 |
| 1300х2400 | 1600х1900 | 1800х2100 | 2000х2300 |
| 1400х1800 | 1600х2000 | 1800х2200 | 2000х2400 |
| 1400х1900 | 1600х2100 | 1800х2300 |  |